**Техническое задание**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию оргтехники.**

1. Общие сведения

1.1. Заказчик: [Открытое](http://www.pptk-mos.ru/) Акционерное Общество «САЛАВАТНЕФТЕМАШ» (ОАО «Салаватнефтемаш»).

# 1.2. Цель: проведение ремонта и технического обслуживания инженерной машины Xerox 6279, МФУ Xerox WC5325, Xerox WC7220

1.3. Источник финансирования: собственные средства.

1.4. Услуги оказываются по адресу: 453256, Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26.

2. Сроки оказания услуг: работы выполняются в период с января по декабрь 2020г.

**3.** Требования к оказанию услуг.

Регламентное техническое обслуживание Xerox 6279 должно состоять из следующих работ:

| Профилактические работы | Ремонтно-техническое обслуживание: -Узла 1/2-го лотков подачи бумаги-Тракта подачи/прохождения бумаги-Узла очистки-Модуля фоторецептора.-Модуля проявки.-Узла закрепления-Узла резака- Проверка надежности функционирования всех блоков, узлов по тестам, предусмотренным заводом - изготовителем |
| --- | --- |
| Ремонтные работы | -Диагностика;-Замена ресурсных запасных частей;-Ремонт устройств, сменных узлов и блоков с заменой запасных деталей или без;-Комплексные проверки после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту |
| Регулировочные работы | -Настройка геометрии, регистрации;Юстировка заявленных заводских установок;-Регулировочные работы, необходимость которых возникает в процессе эксплуатации оборудования. |

Регламентное техническое обслуживание Xerox 7220 должно состоять из следующих работ:

| Профилактические работы | Ремонтно-техническое обслуживание: -Узла 1-го лотка-Узла 2-го лотка-Узла обходного лотка-Тракта подачи бумаги-Узла ремня переноса-Узла очистки ремня переноса-Узла 2-го переноса-Копи-картриджа 4 шт.-Модуля проявки 4 шт.-Узла закрепления- Проверка надежности функционирования всех блоков, узлов по тестам, предусмотренным заводом - изготовителем |
| --- | --- |
| Ремонтные работы | -Диагностика;-Замена ресурсных запасных частей;-Ремонт устройств, сменных узлов и блоков с заменой запасных деталей или без;-Комплексные проверки после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту |
| Регулировочные работы | -Max Setup (настройка цветов);-Настройка геометрии, регистрации;Юстировка заявленных заводских установок;-Регулировочные работы, необходимость которых возникает в процессе эксплуатации оборудования. |

Регламентное техническое обслуживание Xerox WC5325 должно состоять из следующих работ:

| Профилактические работы | Ремонтно-техническое обслуживание: -Узла 1-го лотка-Узла 2-го лотка-Узла обходного лотка-Тракта подачи бумаги-Узла переноса-Копи-картриджа 1 шт.-Модуля проявки 1 шт.-Узла закрепления- Проверка надежности функционирования всех блоков, узлов по тестам, предусмотренным заводом - изготовителем |
| --- | --- |
| Ремонтные работы | -Диагностика;-Замена ресурсных запасных частей;-Ремонт устройств, сменных узлов и блоков с заменой запасных деталей или без;-Комплексные проверки после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту |
| Регулировочные работы | -Настройка геометрии, регистрации;Юстировка заявленных заводских установок;-Регулировочные работы, необходимость которых возникает в процессе эксплуатации оборудования. |

Техническое обслуживание оборудования на территории Заказчика проводится в составе следующих работ:

* в период проведения технического обслуживания (регламентных и внерегламентных работ) выполнение осмотра оборудования и устранение выявленных неисправностей;
* отслеживание параметров износа частей оборудования и замену узлов и деталей, износ которых свыше допустимого предела выявлен в процессе осмотра, а также узлов и деталей, имеющих ограниченный срок службы;
* наладку поставляемого к оборудованию программного обеспечения, его взаимодействие с узлами оборудования и программным обеспечением устройств, обеспечивающих работу оборудования;
* другие работы, которые необходимо осуществить с целью приведения оборудования в соответствие с требованиями завода - изготовителя.
* консультировать технический персонал Заказчика по текущему обслуживанию оборудования в соответствии с инструкциями завода - изготовителя.

4. **Требования к качеству, результатам работ, к их безопасности, условиям выполнения:**

Качество используемых при ремонте материалов, запасных частей и оборудования должно соответствовать требованиям, установленным обязательными правилами, стандартами, сертификатами, нормативной, технической и иной документацией. В соответствии с рекомендациями производителей полиграфического оборудования материалы, запасные части рассматриваются как неотъемлемая часть средств оперативной полиграфии, которая обеспечивает высокое качество печати. Исправность техники обеспечивается только в случае использования оригинальных материалов, запасных частей предназначенных для конкретных марок полиграфического оборудования. Под оригинальными материалами, запасными частями понимается продукция, изготовленная компанией-производителем соответствующего оборудования, разработанная вместе с оборудованием как единое целое.

**Специалист ГТД О.В. Дюгаева**